**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |
| --- |
| **Предмет јавне набавке добара - опрема за домаћинство**, отворени поступак јавне набавке, у Плану набавки ред.број 0003, верзија плана 2 за 2022. годину, бр.**3/2022,** број објаве 2022/S PLN – 0007114 од 30.06.2022, НСТЈ РС212 – Колубарска област, ознака и назив из општег речника набавке: **CPV ознака – 39713100 – машинe за прање судова****Машина за ПРАЊЕ СУДОВА са пратећом опремом** |

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ СЕ ЗАХТЕВАЈУ, СЕРВИС, ГАРАНЦИЈА, РОК ИСПОРУКЕ, И ЦЕНА:**

|  |  |
| --- | --- |
| Капацитет  | Минимум три програма прања од мин.44/30/22 корпи/сатКратки програм мин.72 корпе/сат |
| Вредност електричне енергије | 400 V/3N-/50-60 Hz, осигурач 25 А, укупна снага прикључка max.14 kW |
| Димензије машине | max. 735 x 750 x 2000 mm |
| Висина уметања посуђа  | мин. 440 mm  |
| Опис корпи | Жичана корпа за тањире 8 – делна 500 х 500 mm (1 ком)Жичана корпа равна 500 х 500 mm (1 ком)Корпа за прибор ПВЦ 8 - делна (1 ком)Жичана корпа за тањире 8 – делма 500 х 600 mm (1 ком)ПВЦ корпа за тањире 500 х 600 mm (1 ком) |
| Машина поседује | Хигијенски носач корпи, сензор средства прања, термо стоп блокаду и функцију CONNECTED WASH, дневник хигијене, припремљена за повезивање на улазно излазне столове тако да испуњава хигијенске стандарде DIN SPEC 10534, додатни специјални економични програм, додатни специјални тихи програм, додатни интензиван програм , додатни програм за основно чишћење посуђа, програм самопрања, програм скидања каменца у машини, аутоматско укључивање и искључивање машине у задато време, индикацију грешака, интегрисано упутство за употребу на дисплеју машине, уређај за припрему воде: интелигентну аутоматику која покреће процес регенерације улошка у зависности од стварне и прогнозиране потрошње воде. |
| Запремина танка | Мин. 35 литара |
| Количина воде за испирање  | 2 - 2,5 литара |
| Термичка блокада за хигијенску безбедност | Температура танка мин. 62 - 850 Cтемпература испирања мин. 850 C |
| Опис унутрашњег дела машине | Унутрашњи простор машине треба да буде раван и без удубљења, танк увучен дубоко, има хигијенски грејач, сензор цурења, 2 поља прања спиралног облика са специјалним млазницама, прилагођавање притиска прања према степену запрљаности посуђа, 4 филтера (поклопац танка, цилиндар сита, усисно сито пумпе, филтер за фину нечистоћу), сензор замућености, резервоар за со и поклопац од пластике |
| Начин рада | управљање преко сензорског екрана, упутство за употребу на дисплеју машине |
| Улазни сто са судопером INOX | Димензије 625 х 700 х 850 mm ( +5%) са повишеном ивицом према зиду од мин.150 mm |
| Излазни сто који се качи на зид машине INOX  | Димензије 1200 х 700 х 850 mm ( +5%) |
| Туш батерија са следећим | Туш батерија која се качи на улазни сто машине, са славином и мешачем воде, одводним цревом |
| Привредни субјект поседује | Сертификат ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 |
| Гаранција  | Минимум 2 године |
| Рок испоруке, инсталације, пуштања у рад, обуке за руковање/одржавање | Не дужи од 10 календарских дана од дана потписивања уговора |
| Цена  | Фиксна , изражена у динарима |

**Место испоруке и уградње (инсталирања)**  Наручиоца - Предшколска установа ,,Лептирић'' Лајковац, ул. Светог Саве бр.9, 14224 Лајковац

**Рок важења понуде:** Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

**У цену су урачунати** трошкови испоруке машине за прање судова са пратећом опремом, инсталирањ (уградња) , пуштање у рад и обука запослених за коришћење исте.

**Понуђач**  испуњава додатни услов: да је **овлашћени сервисер** обучен за сервисирање машина (опреме) које су предмет набавке, што доказује копијом потврде издате од стране произвођача машине;

Има **проспект** произвођача понуђене машина - опреме. Уколико је проспект на страном језику треба доставити превод на српски језик. Уколико понуђач не достави захтевано, понуда ће се сматрати неодговарајућом, тј.неприхватљивом;

Да овлашћени сервисер у року од 24 сатаод писмене пријаве квара Наручиоца отклони пријављени квар.