**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |
| --- |
| Предмет јавне набавке добара - **опрема за домаћинство**, отворени поступак јавне набавке, у Плану набавки ред.број 0003, верзија плана 2 за 2022. годину, бр.**3/2022,** број објаве 2022/S PLN – 0007114 од 30.06.2022, НСТЈ РС212 – Колубарска област, ознака и назив из општег речника набавке: **CPV ознака – 39310000 – угоститељска опрема.****ТРАНСПОРТНА КОЛИЦА** |

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ СЕ ЗАХТЕВАЈУ, ГАРАНЦИЈА, СЕРВИС, РОК ИСПОРУКЕ И ЦЕНА:**

ТРАНСПОРТНА КОЛИЦА 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Израда колица за потребе **вешернице**  | Округле челичне цеви R 27 x 2 mm, електроварене мреже |
| Димензије | 600 х 800 х 1600 mm |
| Димензије платформе  | 540 х 740 mm |
| Испуна платформе електроварене мреже | Димензија окца 50 х 50mm, дебљина жице 4 mm |
| Носивост |  250 kg |
| Точак  | 4 окретна точка са кочницом R 125 mm |
| Облога точка / боја | Тврда гума / црна |
| Заштита боја | Цинк/сребрна |
| Монтажа | Склопљено |
| Гаранција на конструкцију | 4 године |
| Гаранција на точкове | 2 године |
| Рок испоруке  | Не дужи од 10 календарских дана од дана потписивања уговора |
| Цена | Фиксна, изражена у динарима |

ТРАНСПОРТНА КОЛИЦА 2.

|  |  |
| --- | --- |
| Израда колица за потребе **кухиње** | Израђена од нерђајућег челика - INOX |
| Димензије  | 800 х 500 х 750 mm |
| Точак  | 4 окретна точка мин. R 100 mm |
| Носивост |  80 kg |
| Монтажа | Склопљено |
| Гаранција на конструкцију | 4 године |
| Гаранција на точкове | 2 године |
| Рок испоруке  | Не дужи од 10 календарских дана од дана потписивања уговора |
| Цена | Фиксна, изражена у динарима |

**Место испоруке :**  Предшколска установа ,,Лептирић'' Лајковац, ул. Светог Саве бр.9, 14224 Лајковац

**Рок важења понуде:** Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

**У цену су урачунати** трошкови испоруке (транспорта).

Обезбеђен сервис.